



IP**网络音频终端说明书**


（MCS7060BV Audio Terminal）



# 功能介绍

**终端尺寸（单位mm）：**






**技术特点：**

1、专业硬件音频芯片解码，音质更纯正、运行更稳定；  
2、支持本地话筒，本地线路音频输入；  
3、网络远程优先功能，自动强插；  
4、本地音量调节；

1. 小巧机身设计，体积小支持壁挂，安装方便。


**功能说明：**



1. 电源输入口
2. 网络接口
3. 备份音频输出口
4. 定阻音箱输出口
5. 扩展音频输出口
6. 本地音频输入口
7. 本地音频音量调节旋钮
8. MIC音量调节旋钮
9. MIC输入口

# 终端使用说明


1. 播放临时任务：打开“惠威智能广播-服务器版”【终端状态】中，选中音频终端的名称，在右侧【手动任务】处点击所要播放的任务,如 MP3任务，点击所需播放的音频，点“播放”后按“确定”即可播放手动任务（终端需配合音箱/音柱使用）。




1. 播放定时任务：在“惠威智能广播-服务器版”中进入【定时任务（服务器）】给终端创建一个定时任务，例如创建“下课铃”：
2. 报警联动设置：打开“惠威智能广播-服务器版”中【定时任务（服务器版）】，在当前方案中创建一个报警铃声任务；



然后在【联动设置】中创建报警联动任务，并且选中所需触发报警终端并绑定联动任务。



将报警终端绑定消防报警联动：



# 参数配置

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | MCS7060BV |
| **网络通讯协议** | TCP/IP UDP RTP |
| **网络速率** | 10/100M自适应 |
| **网络延时** | ＜150ms |
| **音频位率** | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| **频响** | 40Hz～18KHz |
| **信噪比** | ≥75dB |
| **待机功率** | ＜10W |
| **输出功率** | 40W |
| **机身尺寸** | 251x182x55mm（长x宽x高） |
| **毛重** | 2.45kg |

# **常见故障与维护：**

1. 终端网络连接状态未连通现象

通过服务器“终端状态”查看终端网络连接是否正常。

检查终端IP地址是否正确，通过终端配置线连接查看。

拔下终端输入的网线，将网线接入笔记本电脑。“ping”服务器地址(点击“开始-运行”，输入“ping+空格+服务器地址”)，如不通检查网络，连通则进行下一步。

检查终端供电，终端额定输入电压为交流220V±10%。

与处于正常状态的终端互换试试，判断是不是终端本身的故障。

2. 终端广播时没有声音

检查音频输出线的连接是否有效。

检查电源供电跟网络。

检查终端地址配置。

与处于正常状态的终端互换试试，判断是不是终端本身的故障。

3. 终端广播时声音断续

检查终端的供电电压是否正常(交流220V±10%)。

检查网络是否有“丢包”现象(点击“开始-运行”，输入“ping+空格+终端IP地址”)。

检查终端的IP地址是否有重复。

与处于正常状态的终端互换试试，判断是不是终端本身的故障。

**联系我们：**

珠海惠威科技有限公司

惠威官网：http://www.hivi.com/

地 址：广东省珠海市金湾区联港工业区东成路南 1 号

电话：0756-6268088

客服服务热线：400-0909-199